|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 4 | 2 | 1 | 0.026 |  |
| 5.3 | 2.5 | 1.4 | 0.047 | 100 |
| 5.7 | 3.5 | 1.1 | 0.043 | 100 |
| 6 | 4.3 | 0.85 | 0.037 |  |
| 6 | 4 | 1 | 0.043 |  |
| 6 | 3 | 1.5 | 0.058 | 100 |
| 6 | 3 | 1.5 | 0.058 |  |
| 6 | 2.7 | 1.65 | 0.061 |  |
| 6 | 2.1 | 1.95 | 0.067 | 100 |
| 6.3 | 3 | 1.65 | 0.066 | 100 |
| 6.3 | 2 | 2.15 | 0.076 |  |
| 6.35 | 4.75 | 0.8 | 0.038 | 100 |
| 6.4 | 4.4 | 1.0 | 0.046 |  |
| 6.5 | 5.3 | 0.6 | 0.030 | 100 |
| 6.7 | 5.1 | 0.8 | 0.040 | 100 |
| 6.7 | 4.7 | 1.0 | 0.049 | 100 |
| 6.85 | 2.55 | 2.15 | 0.086 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 7.0 | 6 | 0.5 | 0.028 | 100 |
| 7.0 | 4 | 1.5 | 0.070 |  |
| 7.0 | 3 | 2.0 | 0.085 | 100 |
| 7.3 | 4.75 | 1.275 | 0.066 |  |
| 7.5 | 5.9 | 0.8 | 0.046 |  |
| 7.5 | 5.7 | 0.9 | 0.051 |  |
| 7.5 | 5.3 | 1.1 | 0.060 |  |
| 7.8 | 6.6 | 0.6 | 0.037 |  |
| 7.8 | 3.65 | 2.075 | 0.102 | 100 |
| 7.8 | 3.65 | 2.075 | 0.102 |  |
| 7.9 | 6.7 | 0.6 | 0.037 |  |
| 7.9 | 4.6 | 1.65 | 0.088 | 100 |
| 7.9 | 4.6 | 1.65 | 0.088 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 8.0 | 6.6 | 0.7 | 0.044 |  |
| 8.0 | 6.4 | 0.8 | 0.049 |  |
| 8.0 | 6 | 1.0 | 0.060 |  |
| 8.0 | 5.8 | 1.1 | 0.065 |  |
| 8.0 | 5.6 | 1.2 | 0.070 |  |
| 8.0 | 5.5 | 1.25 | 0.072 |  |
| 8.0 | 5.3 | 1.35 | 0.077 | 100 |
| 8.0 | 5 | 1.5 | 0.083 |  |
| 8.0 | 4.2 | 1.9 | 0.099 |  |
| 8.0 | 4 | 2.0 | 0.103 | 100 |
| 8.0 | 4 | 2.0 | 0.103 |  |
| 8.0 | 3.9 | 2.05 | 0.104 |  |
| 8.0 | 3 | 2.5 | 0.117 | 100 |
| 8.1 | 6.3 | 0.9 | 0.055 |  |
| 8.1 | 5.5 | 1.3 | 0.076 |  |
| 8.1 | 3.5 | 2.3 | 0.114 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 8.2 | 6 | 1.1 | 0.067 |  |
| 8.2 | 3.6 | 2.3 | 0.116 |  |
| 8.25 | 3.5 | 2.375 | 0.119 |  |
| 8.3 | 5.5 | 1.4 | 0.083 |  |
| 8.35 | 7.35 | 0.5 | 0.034 |  |
| 8.4 | 5.5 | 1.45 | 0.086 |  |
| 8.45 | 6.55 | 0.95 | 0.061 |  |
| 8.5 | 6.8 | 0.85 | 0.056 |  |
| 8.5 | 6.4 | 1.05 | 0.067 |  |
| 8.5 | 6 | 1.25 | 0.077 |  |
| 8.5 | 5.9 | 1.3 | 0.080 | 100 |
| 8.5 | 5.6 | 1.45 | 0.087 |  |
| 8.6 | 7.3 | 0.65 | 0.044 |  |
| 8.6 | 7.2 | 0.7 | 0.047 |  |
| 8.6 | 5.4 | 1.6 | 0.096 | 100 |
| 8.65 | 6.5 | 1.075 | 0.070 | 100 |
| 8.9 | 3.6 | 2.65 | 0.142 | 100 |
| 8.95 | 3.5 | 2.725 | 0.145 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 9.0 | 7.8 | 0.6 | 0.043 |  |
| 9.0 | 7.5 | 0.75 | 0.053 | 100 |
| 9.0 | 7 | 1.0 | 0.068 |  |
| 9.0 | 6.8 | 1.1 | 0.074 |  |
| 9.0 | 6.6 | 1.2 | 0.080 |  |
| 9.0 | 6.4 | 1.3 | 0.086 | 100 |
| 9.0 | 6.4 | 1.3 | 0.086 |  |
| 9.0 | 5.6 | 1.7 | 0.106 |  |
| 9.0 | 3.7 | 2.65 | 0.144 |  |
| 9.0 | 3 | 3.0 | 0.154 |  |
| 9.0 | 2.3 | 3.35 | 0.162 |  |
| 9.0 | 2 | 3.5 | 0.164 |  |
| 9.1 | 7.2 | 0.95 | 0.066 |  |
| 9.1 | 6.6 | 1.25 | 0.084 | 100 |
| 9.15 | 7.15 | 1.0 | 0.070 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 9.2 | 8.2 | 0.5 | 0.037 |  |
| 9.2 | 7.2 | 1.0 | 0.070 | 100 |
| 9.2 | 6.1 | 1.55 | 0.101 |  |
| 9.2 | 6 | 1.6 | 0.104 | 100 |
| 9.3 | 6.6 | 1.35 | 0.092 |  |
| 9.4 | 7.8 | 0.8 | 0.059 |  |
| 9.4 | 7.4 | 1.0 | 0.072 |  |
| 9.4 | 7.2 | 1.1 | 0.078 |  |
| 9.5 | 8.5 | 0.5 | 0.038 |  |
| 9.5 | 8.1 | 0.7 | 0.053 |  |
| 9.5 | 7.8 | 0.85 | 0.063 |  |
| 9.5 | 7.2 | 1.15 | 0.082 |  |
| 9.5 | 7 | 1.25 | 0.088 |  |
| 9.5 | 6.6 | 1.45 | 0.100 |  |
| 9.5 | 6.5 | 1.5 | 0.103 | 100 |
| 9.5 | 6.5 | 1.5 | 0.103 |  |
| 9.5 | 5.9 | 1.8 | 0.118 |  |
| 9.53 | 7.33 | 1.1 | 0.079 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 9.6 | 8.5 | 0.55 | 0.043 |  |
| 9.6 | 8.3 | 0.65 | 0.050 |  |
| 9.6 | 7.9 | 0.85 | 0.064 |  |
| 9.6 | 7.8 | 0.9 | 0.067 |  |
| 9.6 | 7.4 | 1.1 | 0.080 |  |
| 9.6 | 7 | 1.3 | 0.092 | 100 |
| 9.6 | 6.8 | 1.4 | 0.098 |  |
| 9.6 | 5.6 | 2.0 | 0.130 | 100 |
| 9.6 | 5.6 | 2.0 | 0.130 |  |
| 9.6 | 4.8 | 2.4 | 0.148 | 100 |
| 9.6 | 3.6 | 3.0 | 0.169 | 100 |
| 9.7 | 8.3 | 0.7 | 0.054 |  |
| 9.8 | 8.7 | 0.55 | 0.043 |  |
| 9.8 | 8.4 | 0.7 | 0.054 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 10.0 | 9 | 0.5 | 0.041 |  |
| 10.0 | 8.8 | 0.6 | 0.048 |  |
| 10.0 | 8.4 | 0.8 | 0.063 |  |
| 10.0 | 8.2 | 0.9 | 0.070 |  |
| 10.0 | 8.1 | 0.95 | 0.073 |  |
| 10.0 | 8 | 1.0 | 0.077 |  |
| 10.0 | 7.8 | 1.1 | 0.084 |  |
| 10.0 | 7.5 | 1.25 | 0.093 |  |
| 10.0 | 7.4 | 1.3 | 0.097 |  |
| 10.0 | 7 | 1.5 | 0.109 |  |
| 10.0 | 6.4 | 1.8 | 0.126 |  |
| 10.0 | 6 | 2.0 | 0.137 |  |
| 10.0 | 5 | 2.5 | 0.160 |  |
| 10.0 | 4.4 | 2.8 | 0.172 |  |
| 10.05 | 6.15 | 1.95 | 0.135 |  |
| 10.05 | 5.9 | 2.075 | 0.141 |  |
| 10.05 | 5.45 | 2.3 | 0.152 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 10.1 | 8.7 | 0.7 | 0.056 |  |
| 10.2 | 7.4 | 1.4 | 0.105 |  |
| 10.2 | 7 | 1.6 | 0.118 |  |
| 10.2 | 6.2 | 2.0 | 0.140 |  |
| 10.2 | 5.4 | 2.4 | 0.160 | 100 |
| 10.5 | 9.6 | 0.45 | 0.039 |  |
| 10.5 | 9.4 | 0.55 | 0.047 |  |
| 10.5 | 9 | 0.75 | 0.062 |  |
| 10.5 | 8.5 | 1.0 | 0.081 |  |
| 10.5 | 8.3 | 1.1 | 0.088 |  |
| 10.5 | 8.1 | 1.2 | 0.095 |  |
| 10.5 | 7.3 | 1.6 | 0.122 | 100 |
| 10.5 | 5.8 | 2.35 | 0.164 | 100 |
| 10.5 | 5.5 | 2.5 | 0.171 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 10.6 | 8.4 | 1.1 | 0.089 |  |
| 10.6 | 8.2 | 1.2 | 0.096 | 100 |
| 10.6 | 7.8 | 1.4 | 0.110 | 100 |
| 10.6 | 4.6 | 3.0 | 0.195 | 100 |
| 10.7 | 8.8 | 0.95 | 0.079 |  |
| 10.7 | 8.2 | 1.25 | 0.101 | 100 |
| 10.8 | 9.8 | 0.5 | 0.044 |  |
| 10.8 | 7.8 | 1.5 | 0.119 | 100 |
| 10.8 | 7.5 | 1.65 | 0.129 |  |
| 10.8 | 3.4 | 3.7 | 0.224 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 11.0 | 9.9 | 0.55 | 0.049 |  |
| 11.0 | 9.8 | 0.6 | 0.053 |  |
| 11.0 | 9.6 | 0.7 | 0.062 |  |
| 11.0 | 9.4 | 0.8 | 0.070 |  |
| 11.0 | 9 | 1.0 | 0.085 |  |
| 11.0 | 8.8 | 1.1 | 0.093 |  |
| 11.0 | 8.6 | 1.2 | 0.100 |  |
| 11.0 | 8.3 | 1.35 | 0.111 |  |
| 11.0 | 8.2 | 1.4 | 0.115 |  |
| 11.0 | 8.1 | 1.45 | 0.118 |  |
| 11.0 | 5.6 | 2.7 | 0.191 |  |
| 11.0 | 6.3 | 2.35 | 0.174 |  |
| 11.0 | 5 | 3.0 | 0.205 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 11.2 | 6.7 | 2.25 | 0.172 | 100 |
| 11.2 | 6.4 | 2.4 | 0.180 |  |
| 11.3 | 9.5 | 0.9 | 0.080 |  |
| 11.3 | 8.6 | 1.35 | 0.115 |  |
| 11.3 | 6 | 2.65 | 0.196 |  |
| 11.5 | 9.7 | 0.9 | 0.082 |  |
| 11.5 | 9.5 | 1.0 | 0.090 |  |
| 11.5 | 9.2 | 1.15 | 0.102 | 100 |
| 11.6 | 10.3 | 0.65 | 0.061 |  |
| 11.6 | 8.8 | 1.4 | 0.122 |  |
| 11.7 | 10.2 | 0.75 | 0.070 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 12.0 | 10.7 | 0.65 | 0.063 |  |
| 12.0 | 10.6 | 0.7 | 0.068 |  |
| 12.0 | 10.4 | 0.8 | 0.077 |  |
| 12.0 | 10.2 | 0.9 | 0.085 |  |
| 12.0 | 10.1 | 0.95 | 0.090 |  |
| 12.0 | 10 | 1.0 | 0.094 |  |
| 12.0 | 9.7 | 1.15 | 0.107 |  |
| 12.0 | 9 | 1.5 | 0.135 |  |
| 12.0 | 7.5 | 2.25 | 0.187 |  |
| 12.0 | 6.6 | 2.7 | 0.215 |  |
| 12.0 | 5.5 | 3.25 | 0.243 |  |
| 12.2 | 10.8 | 0.7 | 0.069 |  |
| 12.2 | 10.5 | 0.85 | 0.082 |  |
| 12.2 | 8.2 | 2.0 | 0.174 |  |
| 12.3 | 10.3 | 1.0 | 0.097 |  |
| 12.3 | 6.2 | 3.05 | 0.241 |  |
| 12.4 | 10.8 | 0.8 | 0.079 |  |
| 12.4 | 5.2 | 3.6 | 0.271 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 12.5 | 10.9 | 0.8 | 0.080 | 100 |
| 12.5 | 10.7 | 0.9 | 0.089 |  |
| 12.5 | 10.5 | 1.0 | 0.098 |  |
| 12.5 | 10.3 | 1.1 | 0.107 | 100 |
| 12.5 | 10.1 | 1.2 | 0.116 |  |
| 12.5 | 7.3 | 2.6 | 0.220 | 100 |
| 12.5 | 5.6 | 3.45 | 0.267 | 100 |
| 12.5 | 4.8 | 3.85 | 0.285 |  |
| 12.55 | 10.5 | 1.025 | 0.101 | 100 |
| 12.6 | 10.8 | 0.9 | 0.090 |  |
| 12.6 | 10 | 1.3 | 0.126 |  |
| 12.6 | 9.6 | 1.5 | 0.142 |  |
| 12.7 | 11.6 | 0.55 | 0.057 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 12.7 | 11.4 | 0.65 | 0.067 |  |
| 12.7 | 11.3 | 0.7 | 0.072 |  |
| 12.7 | 11.2 | 0.75 | 0.077 |  |
| 12.7 | 10.9 | 0.9 | 0.091 |  |
| 12.7 | 10.7 | 1.0 | 0.100 |  |
| 12.7 | 10.5 | 1.1 | 0.109 |  |
| 12.7 | 10.3 | 1.2 | 0.118 |  |
| 12.7 | 9.9 | 1.4 | 0.135 |  |
| 12.7 | 9.5 | 1.6 | 0.152 |  |
| 12.7 | 9.2 | 1.75 | 0.164 |  |
| 12.7 | 8.7 | 2.0 | 0.183 |  |
| 12.7 | 8.5 | 2.1 | 0.190 |  |
| 12.7 | 6 | 3.35 | 0.268 |  |
| 12.8 | 11.6 | 0.6 | 0.063 |  |
| 12.8 | 11 | 0.9 | 0.092 |  |
| 12.8 | 10.8 | 1.0 | 0.101 |  |
| 12.85 | 10.45 | 1.2 | 0.119 |  |
| 12.9 | 11.3 | 0.8 | 0.083 |  |
| 12.9 | 11.1 | 0.9 | 0.092 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 13.0 | 11.8 | 0.6 | 0.064 |  |
| 13.0 | 11.6 | 0.7 | 0.074 | 100 |
| 13.0 | 11.1 | 0.95 | 0.098 |  |
| 13.0 | 8.5 | 2.25 | 0.207 |  |
| 13.0 | 7.1 | 2.95 | 0.253 |  |
| 13.0 | 5 | 4.0 | 0.308 |  |
| 13.1 | 8.8 | 2.15 | 0.201 | 100 |
| 13.2 | 11.9 | 0.65 | 0.070 |  |
| 13.2 | 9.8 | 1.7 | 0.167 | 100 |
| 13.3 | 11.5 | 0.9 | 0.095 |  |
| 13.45 | 11.95 | 0.75 | 0.081 |  |
| 13.5 | 10 | 1.75 | 0.176 |  |
| 13.5 | 8.7 | 2.4 | 0.228 |  |
| 13.5 | 8 | 2.75 | 0.253 |  |
| 13.6 | 12.3 | 0.65 | 0.072 |  |
| 13.7 | 11 | 1.35 | 0.142 |  |
| 13.8 | 8.3 | 2.75 | 0.260 |  |
| 13.8 | 6 | 3.9 | 0.330 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 14.0 | 12.8 | 0.6 | 0.069 |  |
| 14.0 | 12.7 | 0.65 | 0.074 |  |
| 14.0 | 12.5 | 0.75 | 0.085 |  |
| 14.0 | 12.4 | 0.8 | 0.090 |  |
| 14.0 | 12.2 | 0.9 | 0.101 |  |
| 14.0 | 11.6 | 1.2 | 0.131 | 100 |
| 14.0 | 11.6 | 1.2 | 0.131 |  |
| 14.0 | 11.2 | 1.4 | 0.151 |  |
| 14.0 | 11 | 1.5 | 0.160 |  |
| 14.0 | 10.2 | 1.9 | 0.196 | 100 |
| 14.0 | 10.2 | 1.9 | 0.196 |  |
| 14.0 | 9.5 | 2.25 | 0.226 | 100 |
| 14.0 | 9.1 | 2.45 | 0.242 |  |
| 14.0 | 8.2 | 2.9 | 0.275 |  |
| 14.2 | 12.2 | 1.0 | 0.113 |  |
| 14.2 | 12 | 1.1 | 0.123 |  |
| 14.2 | 11.2 | 1.5 | 0.163 |  |
| 14.26 | 12.66 | 0.8 | 0.092 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 14.3 | 12.8 | 0.75 | 0.087 | 100 |
| 14.3 | 12 | 1.15 | 0.129 |  |
| 14.3 | 8.1 | 3.1 | 0.297 |  |
| 14.3 | 7 | 3.65 | 0.332 |  |
| 14.35 | 12.15 | 1.1 | 0.125 |  |
| 14.4 | 12.2 | 1.1 | 0.125 |  |
| 14.4 | 12.1 | 1.15 | 0.130 |  |
| 14.42 | 12.22 | 1.1 | 0.125 |  |
| 14.5 | 12.5 | 1.0 | 0.115 |  |
| 14.5 | 12.3 | 1.1 | 0.126 |  |
| 14.5 | 4.5 | 5.0 | 0.406 |  |
| 14.5 | 3.8 | 5.35 | 0.418 |  |
| 14.55 | 10.55 | 2.0 | 0.214 |  |
| 14.6 | 8 | 3.3 | 0.319 |  |
| 14.8 | 12 | 1.4 | 0.160 |  |
| 14.9 | 6.9 | 4.0 | 0.373 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 15.0 | 13.8 | 0.6 | 0.074 |  |
| 15.0 | 13.7 | 0.65 | 0.080 | 100 |
| 15.0 | 13.5 | 0.75 | 0.091 |  |
| 15.0 | 13.4 | 0.8 | 0.097 |  |
| 15.0 | 13.4 | 0.8 | 0.097 | 100 |
| 15.0 | 13.2 | 0.9 | 0.108 |  |
| 15.0 | 13.1 | 0.95 | 0.114 |  |
| 15.0 | 13 | 1.0 | 0.120 |  |
| 15.0 | 11.8 | 1.6 | 0.183 |  |
| 15.0 | 9 | 3.0 | 0.308 |  |
| 15.0 | 8.7 | 3.15 | 0.319 |  |
| 15.1 | 13.5 | 0.8 | 0.098 |  |
| 15.3 | 5.9 | 4.7 | 0.426 |  |
| 15.4 | 12.7 | 1.35 | 0.162 | 100 |
| 15.4 | 12.7 | 1.35 | 0.162 |  |
| 15.4 | 12.2 | 1.6 | 0.189 |  |
| 15.5 | 14.4 | 0.55 | 0.070 |  |
| 15.5 | 12.9 | 1.3 | 0.158 |  |
| 15.5 | 10.2 | 2.65 | 0.291 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 15.6 | 14.4 | 0.6 | 0.077 |  |
| 15.6 | 14.3 | 0.65 | 0.083 |  |
| 15.6 | 11.8 | 1.9 | 0.222 | 100 |
| 15.7 | 14.2 | 0.75 | 0.096 |  |
| 15.7 | 11.8 | 1.95 | 0.229 |  |
| 15.7 | 10.2 | 2.75 | 0.304 |  |
| 15.8 | 14.5 | 0.65 | 0.084 |  |
| 15.8 | 14.4 | 0.7 | 0.090 |  |
| 15.8 | 14.3 | 0.75 | 0.096 |  |
| 15.8 | 14.2 | 0.8 | 0.103 | 100 |
| 15.8 | 14.2 | 0.8 | 0.103 |  |
| 15.8 | 13.9 | 0.95 | 0.121 |  |
| 15.8 | 13.8 | 1.0 | 0.126 |  |
| 15.8 | 13.6 | 1.1 | 0.138 |  |
| 15.8 | 13.4 | 1.2 | 0.150 |  |
| 15.8 | 12.8 | 1.5 | 0.183 |  |
| 15.8 | 12.6 | 1.6 | 0.194 |  |
| 15.8 | 11.9 | 1.95 | 0.231 |  |
| 15.8 | 7.8 | 4.0 | 0.403 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 15.85 | 9.85 | 3.0 | 0.329 |  |
| 15.9 | 14.5 | 0.7 | 0.091 |  |
| 15.9 | 14.4 | 0.75 | 0.097 |  |
| 15.9 | 14.2 | 0.85 | 0.109 |  |
| 15.9 | 14.1 | 0.9 | 0.115 |  |
| 15.9 | 13.9 | 1.0 | 0.127 |  |
| 15.9 | 11 | 2.45 | 0.282 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 16.0 | 14.9 | 0.55 | 0.073 |  |
| 16.0 | 14.8 | 0.6 | 0.079 |  |
| 16.0 | 14.6 | 0.7 | 0.092 |  |
| 16.0 | 14.4 | 0.8 | 0.104 |  |
| 16.0 | 14.4 | 0.8 | 0.104 | 100 |
| 16.0 | 14.2 | 0.9 | 0.116 |  |
| 16.0 | 14.1 | 0.95 | 0.122 |  |
| 16.0 | 14 | 1.0 | 0.128 |  |
| 16.0 | 13.6 | 1.2 | 0.152 |  |
| 16.0 | 13.5 | 1.25 | 0.158 |  |
| 16.0 | 13.4 | 1.3 | 0.163 |  |
| 16.0 | 13.2 | 1.4 | 0.175 |  |
| 16.0 | 13 | 1.5 | 0.186 |  |
| 16.0 | 12.8 | 1.6 | 0.197 | 100 |
| 16.0 | 12 | 2.0 | 0.239 |  |
| 16.0 | 11 | 2.5 | 0.288 |  |
| 16.0 | 6 | 5.0 | 0.470 |  |
| 16.05 | 14.65 | 0.7 | 0.092 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 16.1 | 13.6 | 1.25 | 0.159 |  |
| 16.2 | 10.8 | 2.7 | 0.311 |  |
| 16.2 | 7.6 | 4.3 | 0.437 | 100 |
| 16.25 | 13.85 | 1.2 | 0.154 |  |
| 16.3 | 14.8 | 0.75 | 0.100 | 100 |
| 16.3 | 12.8 | 1.75 | 0.218 | 100 |
| 16.5 | 15.2 | 0.65 | 0.088 |  |
| 16.5 | 14.9 | 0.8 | 0.107 |  |
| 16.5 | 14.8 | 0.85 | 0.114 |  |
| 16.5 | 14.6 | 0.95 | 0.126 |  |
| 16.5 | 14.1 | 1.2 | 0.157 |  |
| 16.5 | 5 | 5.75 | 0.528 |  |
| 16.6 | 7.8 | 4.4 | 0.459 | 100 |
| 16.7 | 15 | 0.85 | 0.115 |  |
| 16.7 | 14.7 | 1.0 | 0.134 |  |
| 16.8 | 15.1 | 0.85 | 0.116 |  |
| 16.8 | 12.6 | 2.1 | 0.264 |  |
| 16.8 | 9.1 | 3.85 | 0.426 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 17.0 | 15.5 | 0.75 | 0.104 |  |
| 17.0 | 15.3 | 0.85 | 0.117 |  |
| 17.0 | 15 | 1.0 | 0.137 |  |
| 17.0 | 13.5 | 1.75 | 0.228 |  |
| 17.2 | 15 | 1.1 | 0.151 |  |
| 17.2 | 14.4 | 1.4 | 0.189 |  |
| 17.2 | 12.9 | 2.15 | 0.276 | 100 |
| 17.3 | 14.5 | 1.4 | 0.190 |  |
| 17.5 | 16.2 | 0.65 | 0.094 | 100 |
| 17.5 | 16.2 | 0.65 | 0.094 |  |
| 17.5 | 16.1 | 0.7 | 0.100 |  |
| 17.5 | 15.7 | 0.9 | 0.128 |  |
| 17.55 | 15.85 | 0.85 | 0.121 |  |
| 17.8 | 16.3 | 0.75 | 0.109 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 18.5 | 14.5 | 2.0 | 0.282 |  |
| 18.6 | 17 | 0.8 | 0.122 |  |
| 18.6 | 16 | 1.3 | 0.192 |  |
| 18.7 | 17.6 | 0.55 | 0.085 |  |
| 18.75 | 17.45 | 0.65 | 0.101 |  |
| 18.8 | 17.4 | 0.7 | 0.108 |  |
| 18.8 | 17 | 0.9 | 0.138 |  |
| 18.9 | 17.4 | 0.75 | 0.116 |  |
| 18.9 | 17.2 | 0.85 | 0.131 |  |
| 18.9 | 16.1 | 1.4 | 0.209 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 19.0 | 17.8 | 0.6 | 0.094 |  |
| 19.0 | 17.6 | 0.7 | 0.109 |  |
| 19.0 | 17.5 | 0.75 | 0.117 |  |
| 19.0 | 17.2 | 0.9 | 0.139 |  |
| 19.0 | 17.1 | 0.95 | 0.147 |  |
| 19.0 | 17 | 1.0 | 0.154 |  |
| 19.0 | 16.7 | 1.15 | 0.175 |  |
| 19.0 | 16.6 | 1.2 | 0.183 |  |
| 19.0 | 16.5 | 1.25 | 0.190 |  |
| 19.0 | 16.4 | 1.3 | 0.197 |  |
| 19.0 | 16 | 1.5 | 0.224 |  |
| 19.0 | 15.8 | 1.6 | 0.238 |  |
| 19.0 | 15.6 | 1.7 | 0.251 | 100 |
| 19.0 | 15.6 | 1.7 | 0.251 |  |
| 19.0 | 15 | 2.0 | 0.291 |  |
| 19.0 | 13 | 3.0 | 0.410 |  |
| 19.0 | 12.8 | 3.1 | 0.421 |  |
| 19.0 | 11.7 | 3.65 | 0.479 |  |
| 19.0 | 11.6 | 3.7 | 0.484 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 19.05 | 17.55 | 0.75 | 0.117 |  |
| 19.05 | 17.45 | 0.8 | 0.125 |  |
| 19.05 | 17.15 | 0.95 | 0.147 |  |
| 19.05 | 16.05 | 1.5 | 0.225 |  |
| 19.1 | 17.5 | 0.8 | 0.125 |  |
| 19.1 | 16.5 | 1.3 | 0.198 |  |
| 19.2 | 17.4 | 0.9 | 0.141 |  |
| 19.2 | 17.2 | 1.0 | 0.156 |  |
| 19.2 | 7.2 | 6.0 | 0.677 |  |
| 19.2 | 6 | 6.6 | 0.711 |  |
| 19.3 | 16.6 | 1.35 | 0.207 |  |
| 19.4 | 16 | 1.7 | 0.257 |  |
| 19.5 | 18.2 | 0.65 | 0.105 |  |
| 19.5 | 17.9 | 0.8 | 0.128 |  |
| 19.6 | 11.2 | 4.2 | 0.553 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 20.0 | 18.3 | 0.85 | 0.139 |  |
| 20.0 | 18.1 | 0.95 | 0.155 |  |
| 20.0 | 18 | 1.0 | 0.162 |  |
| 20.0 | 17 | 1.5 | 0.237 |  |
| 20.0 | 9.4 | 5.3 | 0.666 |  |
| 20.0 | 9 | 5.5 | 0.681 |  |
| 20.0 | 7 | 6.5 | 0.750 |  |
| 20.1 | 18.6 | 0.75 | 0.124 |  |
| 20.1 | 17.7 | 1.2 | 0.194 |  |
| 20.2 | 18.7 | 0.75 | 0.125 |  |
| 20.2 | 17.5 | 1.35 | 0.217 |  |
| 20.3 | 18.9 | 0.7 | 0.117 |  |
| 20.3 | 18.1 | 1.1 | 0.180 |  |
| 20.3 | 17 | 1.65 | 0.263 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 20.4 | 19 | 0.7 | 0.118 |  |
| 20.4 | 18.7 | 0.85 | 0.142 |  |
| 20.5 | 19.3 | 0.6 | 0.102 |  |
| 20.5 | 19.2 | 0.65 | 0.110 |  |
| 20.5 | 18.5 | 1.0 | 0.167 | 100 |
| 20.5 | 18.1 | 1.2 | 0.198 |  |
| 20.6 | 17.9 | 1.35 | 0.222 |  |
| 20.7 | 11.2 | 4.75 | 0.647 |  |
| 20.85 | 8.05 | 6.4 | 0.790 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 21.0 | 19.7 | 0.65 | 0.113 |  |
| 21.0 | 19.6 | 0.7 | 0.121 |  |
| 21.0 | 19.1 | 0.95 | 0.163 |  |
| 21.0 | 19 | 1.0 | 0.171 |  |
| 21.0 | 18.8 | 1.1 | 0.187 |  |
| 21.0 | 11 | 5.0 | 0.684 |  |
| 21.0 | 9.5 | 5.75 | 0.749 |  |
| 21.1 | 18.9 | 1.1 | 0.188 |  |
| 21.3 | 15.8 | 2.75 | 0.436 |  |
| 21.5 | 20.1 | 0.7 | 0.124 |  |
| 21.5 | 19.8 | 0.85 | 0.150 |  |
| 21.5 | 19.7 | 0.9 | 0.158 |  |
| 21.55 | 19.85 | 0.85 | 0.150 |  |
| 21.6 | 18.8 | 1.4 | 0.242 |  |
| 21.9 | 20.6 | 0.65 | 0.118 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 22.0 | 20.9 | 0.55 | 0.101 |  |
| 22.0 | 20.8 | 0.6 | 0.110 |  |
| 22.0 | 20.5 | 0.75 | 0.136 |  |
| 22.0 | 20.2 | 0.9 | 0.162 |  |
| 22.0 | 19 | 1.5 | 0.263 |  |
| 22.0 | 18.6 | 1.7 | 0.295 |  |
| 22.0 | 16 | 3.0 | 0.487 |  |
| 22.0 | 15 | 3.5 | 0.553 |  |
| 22.0 | 9.8 | 6.1 | 0.829 |  |
| 22.0 | 7 | 7.5 | 0.929 |  |
| 22.0 | 5 | 8.5 | 0.981 |  |
| 22.1 | 20.8 | 0.65 | 0.119 |  |
| 22.1 | 20.7 | 0.7 | 0.128 |  |
| 22.1 | 20.6 | 0.75 | 0.137 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 22.2 | 20.9 | 0.65 | 0.120 |  |
| 22.2 | 20.6 | 0.8 | 0.146 |  |
| 22.2 | 20.5 | 0.85 | 0.155 |  |
| 22.2 | 20.4 | 0.9 | 0.164 |  |
| 22.2 | 20.3 | 0.95 | 0.173 |  |
| 22.2 | 20.26 | 0.97 | 0.176 |  |
| 22.2 | 20.2 | 1.0 | 0.181 |  |
| 22.2 | 19.7 | 1.25 | 0.224 |  |
| 22.2 | 19.6 | 1.3 | 0.232 |  |
| 22.2 | 19.4 | 1.4 | 0.249 |  |
| 22.2 | 19.2 | 1.5 | 0.265 |  |
| 22.2 | 19 | 1.6 | 0.282 |  |
| 22.2 | 18.8 | 1.7 | 0.298 |  |
| 22.2 | 18.2 | 2.0 | 0.345 |  |
| 22.2 | 17.8 | 2.2 | 0.376 |  |
| 22.2 | 14.2 | 4.0 | 0.622 |  |
| 22.2 | 12.6 | 4.8 | 0.714 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 22.3 | 20.1 | 1.1 | 0.199 |  |
| 22.3 | 19.8 | 1.25 | 0.225 |  |
| 22.4 | 20.6 | 0.9 | 0.165 |  |
| 22.45 | 19.45 | 1.5 | 0.269 |  |
| 22.5 | 19.7 | 1.4 | 0.252 |  |
| 22.5 | 19.5 | 1.5 | 0.269 |  |
| 22.5 | 18.5 | 2.0 | 0.350 |  |
| 22.6 | 18.6 | 2.0 | 0.352 |  |
| 22.6 | 16.1 | 3.25 | 0.537 |  |
| 22.9 | 7.7 | 7.6 | 0.994 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 23.0 | 19.2 | 1.9 | 0.343 |  |
| 23.0 | 17 | 3.0 | 0.513 |  |
| 23.0 | 14 | 4.5 | 0.711 |  |
| 23.0 | 13 | 5.0 | 0.769 |  |
| 23.1 | 13.7 | 4.7 | 0.739 |  |
| 23.5 | 22.3 | 0.6 | 0.117 |  |
| 23.5 | 22.1 | 0.7 | 0.136 |  |
| 23.5 | 21.4 | 1.05 | 0.201 |  |
| 23.5 | 21.2 | 1.15 | 0.220 |  |
| 23.5 | 20.8 | 1.35 | 0.256 |  |
| 23.5 | 20.1 | 1.7 | 0.317 |  |
| 23.5 | 18.5 | 2.5 | 0.449 |  |
| 23.5 | 16.8 | 3.35 | 0.577 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 24.0 | 22.4 | 0.8 | 0.159 |  |
| 24.0 | 22.1 | 0.95 | 0.187 |  |
| 24.0 | 21 | 1.5 | 0.288 |  |
| 24.0 | 20.8 | 1.6 | 0.306 |  |
| 24.0 | 12.5 | 5.75 | 0.897 |  |
| 24.0 | 11 | 6.5 | 0.972 |  |
| 24.0 | 10.5 | 6.75 | 0.995 |  |
| 24.2 | 22.6 | 0.8 | 0.160 |  |
| 24.4 | 18.4 | 3.0 | 0.549 |  |
| 24.6 | 23.3 | 0.65 | 0.133 |  |
| 24.6 | 23 | 0.8 | 0.163 |  |
| 24.8 | 23.1 | 0.85 | 0.174 |  |
| 24.8 | 15.4 | 4.7 | 0.807 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 25.0 | 23.5 | 0.75 | 0.155 |  |
| 25.0 | 23.2 | 0.9 | 0.185 |  |
| 25.0 | 22.4 | 1.3 | 0.263 |  |
| 25.0 | 16 | 4.5 | 0.788 |  |
| 25.0 | 14 | 5.5 | 0.916 |  |
| 25.0 | 12 | 6.5 | 1.028 |  |
| 25.15 | 21.15 | 2.0 | 0.396 |  |
| 25.2 | 22.8 | 1.2 | 0.246 |  |
| 25.2 | 21.2 | 2.0 | 0.396 |  |
| 25.3 | 24 | 0.65 | 0.137 |  |
| 25.3 | 23.9 | 0.7 | 0.147 |  |
| 25.3 | 22.5 | 1.4 | 0.286 |  |
| 25.3 | 20.3 | 2.5 | 0.487 |  |
| 25.3 | 20.1 | 2.6 | 0.504 |  |
| 25.3 | 13 | 6.15 | 1.006 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 25.4 | 24.2 | 0.6 | 0.127 |  |
| 25.4 | 24 | 0.7 | 0.148 |  |
| 25.4 | 23.7 | 0.85 | 0.178 |  |
| 25.4 | 23.6 | 0.9 | 0.188 |  |
| 25.4 | 23.4 | 1.0 | 0.208 |  |
| 25.4 | 23.2 | 1.1 | 0.228 |  |
| 25.4 | 22.9 | 1.25 | 0.258 |  |
| 25.4 | 22.8 | 1.3 | 0.268 |  |
| 25.4 | 22.7 | 1.35 | 0.277 |  |
| 25.4 | 22.6 | 1.4 | 0.287 |  |
| 25.4 | 22.4 | 1.5 | 0.306 |  |
| 25.4 | 22.2 | 1.6 | 0.325 |  |
| 25.4 | 22 | 1.7 | 0.344 |  |
| 25.4 | 21.4 | 2.0 | 0.400 |  |
| 25.4 | 18 | 3.7 | 0.686 |  |
| 25.4 | 12.7 | 6.35 | 1.034 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 25.5 | 23.8 | 0.85 | 0.179 |  |
| 25.5 | 23.7 | 0.9 | 0.189 |  |
| 25.5 | 23.3 | 1.1 | 0.229 |  |
| 25.5 | 23.1 | 1.2 | 0.249 |  |
| 25.5 | 22.4 | 1.55 | 0.317 |  |
| 25.5 | 21.5 | 2.0 | 0.402 |  |
| 25.5 | 19.1 | 3.2 | 0.610 |  |
| 25.5 | 11.7 | 6.9 | 1.097 |  |
| 25.55 | 22.75 | 1.4 | 0.289 |  |
| 25.6 | 23.7 | 0.95 | 0.200 |  |
| 25.6 | 22.6 | 1.5 | 0.309 |  |
| 25.6 | 22.4 | 1.6 | 0.328 |  |
| 25.6 | 17.3 | 4.15 | 0.761 |  |
| 25.7 | 23.7 | 1.0 | 0.211 |  |
| 25.7 | 21 | 2.35 | 0.469 |  |
| 25.75 | 17.15 | 4.3 | 0.788 |  |
| 25.8 | 23.86 | 0.97 | 0.206 |  |
| 25.8 | 22.8 | 1.5 | 0.311 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 26.0 | 21 | 2.5 | 0.502 |  |
| 26.0 | 20.4 | 2.8 | 0.555 |  |
| 26.0 | 17.4 | 4.3 | 0.797 |  |
| 26.05 | 24.75 | 0.65 | 0.141 |  |
| 26.2 | 21.2 | 2.5 | 0.506 |  |
| 26.4 | 21.6 | 2.4 | 0.492 |  |
| 26.4 | 21 | 2.7 | 0.547 |  |
| 26.5 | 24.7 | 0.9 | 0.197 |  |
| 26.5 | 24.2 | 1.15 | 0.249 |  |
| 26.5 | 22 | 2.25 | 0.466 |  |
| 26.6 | 19 | 3.8 | 0.740 |  |
| 26.8 | 16.5 | 5.15 | 0.953 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 27.0 | 25 | 1.0 | 0.222 |  |
| 27.0 | 24.1 | 1.45 | 0.317 |  |
| 27.0 | 23.8 | 1.6 | 0.347 |  |
| 27.0 | 22.6 | 2.2 | 0.466 |  |
| 27.0 | 21.6 | 2.7 | 0.561 |  |
| 27.0 | 17.5 | 4.75 | 0.903 |  |
| 27.5 | 26.1 | 0.7 | 0.160 |  |
| 27.5 | 25.5 | 1.0 | 0.226 |  |
| 27.6 | 25.9 | 0.85 | 0.194 |  |
| 27.8 | 22.6 | 2.6 | 0.560 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 28.0 | 26.4 | 0.8 | 0.186 |  |
| 28.0 | 20.7 | 3.65 | 0.759 |  |
| 28.0 | 19.2 | 4.4 | 0.887 |  |
| 28.0 | 7 | 10.5 | 1.570 |  |
| 28.1 | 14.35 | 6.875 | 1.247 |  |
| 28.2 | 26.9 | 0.65 | 0.153 |  |
| 28.2 | 26.6 | 0.8 | 0.187 |  |
| 28.3 | 26.9 | 0.7 | 0.165 |  |
| 28.3 | 26.7 | 0.8 | 0.188 |  |
| 28.4 | 26.8 | 0.8 | 0.189 |  |
| 28.4 | 25.7 | 1.35 | 0.312 |  |
| 28.4 | 20.4 | 4.0 | 0.834 |  |
| 28.5 | 26.8 | 0.85 | 0.201 |  |
| 28.5 | 26.5 | 1.0 | 0.235 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 28.6 | 27.2 | 0.7 | 0.167 |  |
| 28.6 | 26.9 | 0.85 | 0.202 |  |
| 28.6 | 26.7 | 0.95 | 0.224 |  |
| 28.6 | 25.8 | 1.4 | 0.325 |  |
| 28.6 | 25.6 | 1.5 | 0.347 |  |
| 28.6 | 23.9 | 2.35 | 0.527 |  |
| 28.7 | 26.8 | 0.95 | 0.225 |  |
| 28.7 | 26.2 | 1.25 | 0.293 |  |
| 28.75 | 25.75 | 1.5 | 0.349 |  |
| 29.0 | 20.7 | 4.15 | 0.881 |  |
| 29.0 | 18 | 5.5 | 1.104 |  |
| 29.0 | 16 | 6.5 | 1.250 |  |
| 29.5 | 23 | 3.25 | 0.729 |  |
| 29.6 | 27.3 | 1.15 | 0.280 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 30.0 | 28.5 | 0.75 | 0.187 |  |
| 30.0 | 28.1 | 0.95 | 0.236 |  |
| 30.0 | 28 | 1.0 | 0.248 |  |
| 30.0 | 27.6 | 1.2 | 0.295 |  |
| 30.0 | 26.7 | 1.65 | 0.400 |  |
| 30.0 | 26 | 2.0 | 0.479 |  |
| 30.0 | 25 | 2.5 | 0.587 |  |
| 30.0 | 20 | 5.0 | 1.068 |  |
| 30.0 | 18 | 6.0 | 1.230 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 31.0 | 29 | 1.0 | 0.256 |  |
| 31.0 | 27.8 | 1.6 | 0.402 |  |
| 31.0 | 21 | 5.0 | 1.111 |  |
| 31.0 | 16.5 | 7.25 | 1.471 |  |
| 31.0 | 16 | 7.5 | 1.506 |  |
| 31.0 | 18 | 6.5 | 1.361 |  |
| 31.0 | 15 | 8.0 | 1.572 |  |
| 31.8 | 29.8 | 1.0 | 0.263 |  |
| 31.8 | 29.6 | 1.1 | 0.289 |  |
| 31.8 | 28.8 | 1.5 | 0.388 |  |
| 31.8 | 28.2 | 1.8 | 0.461 |  |
| 31.8 | 25.8 | 3.0 | 0.738 |  |
| 31.8 | 23.8 | 4.0 | 0.950 |  |
| 31.8 | 19 | 6.4 | 1.389 |  |
| 31.9 | 30 | 0.95 | 0.251 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 32.0 | 30 | 1.0 | 0.265 |  |
| 32.0 | 28.4 | 1.8 | 0.465 |  |
| 32.0 | 27 | 2.5 | 0.630 |  |
| 32.0 | 25 | 3.5 | 0.852 |  |
| 32.0 | 19 | 6.5 | 1.416 |  |
| 32.05 | 30.15 | 0.95 | 0.252 |  |
| 32.1 | 27.5 | 2.3 | 0.586 |  |
| 32.5 | 22.1 | 5.2 | 1.213 |  |
| 32.7 | 26.8 | 2.95 | 0.750 |  |
| 33.0 | 31.2 | 0.9 | 0.247 |  |
| 33.0 | 30.6 | 1.2 | 0.326 |  |
| 33.4 | 30.2 | 1.6 | 0.435 |  |
| 33.4 | 26.8 | 3.3 | 0.849 |  |
| 33.5 | 31.5 | 1.0 | 0.278 |  |
| 33.5 | 29.5 | 2.0 | 0.538 |  |
| 33.5 | 16.9 | 8.3 | 1.787 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 34.0 | 29 | 2.5 | 0.673 |  |
| 34.0 | 16 | 9.0 | 1.923 |  |
| 34.2 | 28.8 | 2.7 | 0.727 |  |
| 34.2 | 26.2 | 4.0 | 1.032 |  |
| 34.4 | 31.9 | 1.25 | 0.354 |  |
| 34.5 | 32.1 | 1.2 | 0.341 |  |
| 34.5 | 28.1 | 3.2 | 0.856 |  |
| 34.5 | 27.5 | 3.5 | 0.927 |  |
| 34.8 | 33 | 0.9 | 0.261 |  |
| 34.8 | 31.6 | 1.6 | 0.454 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 35.0 | 33.1 | 0.95 | 0.276 |  |
| 35.0 | 32 | 1.5 | 0.429 |  |
| 35.0 | 30 | 2.5 | 0.694 |  |
| 35.0 | 28.6 | 3.2 | 0.870 |  |
| 35.0 | 26.2 | 4.4 | 1.150 |  |
| 35.0 | 20.4 | 7.3 | 1.728 |  |
| 35.0 | 18.2 | 8.4 | 1.909 |  |
| 35.1 | 33.3 | 0.9 | 0.263 |  |
| 35.2 | 26 | 4.6 | 1.203 |  |
| 35.3 | 27.4 | 3.95 | 1.058 |  |
| 35.3 | 27.2 | 4.05 | 1.081 |  |
| 35.4 | 24.5 | 5.45 | 1.395 |  |
| 35.4 | 20.9 | 7.25 | 1.744 |  |
| 35.5 | 34.4 | 0.55 | 0.164 |  |
| 35.5 | 34.2 | 0.65 | 0.194 |  |
| 35.5 | 32.7 | 1.4 | 0.408 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 36.0 | 34.8 | 0.6 | 0.181 |  |
| 36.0 | 34 | 1.0 | 0.299 |  |
| 36.0 | 16 | 10 | 2.222 |  |
| 36.0 | 13 | 11.5 | 2.408 |  |
| 36.2 | 25.6 | 5.3 | 1.399 |  |
| 36.5 | 35 | 0.75 | 0.229 |  |
| 36.5 | 33.2 | 1.65 | 0.491 |  |
| 36.5 | 33.1 | 1.7 | 0.506 |  |
| 36.8 | 35 | 0.9 | 0.276 |  |
| 36.8 | 31.2 | 2.8 | 0.813 |  |
| 37.0 | 25.3 | 5.85 | 1.557 |  |
| 37.6 | 31.2 | 3.2 | 0.941 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 38.0 | 33.6 | 2.2 | 0.673 |  |
| 38.0 | 22 | 8.0 | 2.051 |  |
| 38.0 | 20.8 | 8.6 | 2.161 |  |
| 38.0 | 10 | 14.0 | 2.871 |  |
| 38.1 | 36.5 | 0.8 | 0.255 |  |
| 38.1 | 36.1 | 1.0 | 0.317 |  |
| 38.1 | 35.6 | 1.25 | 0.394 |  |
| 38.1 | 34.5 | 1.8 | 0.558 |  |
| 38.1 | 34.1 | 2.0 | 0.617 |  |
| 39.0 | 12.5 | 13.25 | 2.915 |  |
| 39.0 | 33 | 3.0 | 0.923 |  |
| 39.2 | 30.2 | 4.5 | 1.334 |  |
| 39.2 | 30 | 4.6 | 1.360 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 40.0 | 38.6 | 0.7 | 0.235 |  |
| 40.0 | 37 | 1.5 | 0.493 |  |
| 40.0 | 32 | 4.0 | 1.230 |  |
| 40.0 | 30 | 5.0 | 1.495 |  |
| 40.0 | 10 | 15.0 | 3.204 |  |
| 41.0 | 39.7 | 0.65 | 0.224 |  |
| 41.0 | 38.6 | 1.2 | 0.408 |  |
| 41.0 | 38.2 | 1.4 | 0.474 |  |
| 42.0 | 37.4 | 2.3 | 0.780 |  |
| 42.0 | 36.6 | 2.7 | 0.907 |  |
| 42.0 | 33 | 4.5 | 1.442 |  |
| 42.5 | 40.6 | 0.95 | 0.337 |  |
| 42.5 | 39.2 | 1.65 | 0.576 |  |
| 42.8 | 36.8 | 3.0 | 1.020 |  |
| 43.6 | 34.8 | 4.4 | 1.474 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 44.0 | 40.6 | 1.7 | 0.614 |  |
| 44.0 | 39.8 | 2.1 | 0.752 |  |
| 44.0 | 37.2 | 3.4 | 1.180 |  |
| 44.0 | 35 | 4.5 | 1.519 |  |
| 44.0 | 33.1 | 5.45 | 1.795 |  |
| 44.0 | 33 | 5.5 | 1.809 |  |
| 44.4 | 38.2 | 3.1 | 1.094 |  |
| 44.5 | 42.1 | 1.2 | 0.444 |  |
| 45.0 | 20 | 12.5 | 3.471 |  |
| 46.0 | 38.8 | 3.6 | 1.304 |  |
| 47.0 | 36 | 5.5 | 1.950 |  |
| 48.0 | 46.6 | 0.7 | 0.283 |  |
| 48.0 | 46 | 1.0 | 0.402 |  |
| 48.0 | 45.6 | 1.2 | 0.480 |  |
| 48.0 | 44.6 | 1.7 | 0.673 |  |
| 48.6 | 38.4 | 5.1 | 1.896 |  |
| 49.0 | 44.2 | 2.4 | 0.956 |  |
| 49.0 | 29.8 | 9.6 | 3.232 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 50.0 | 47 | 1.5 | 0.622 |  |
| 50.0 | 41 | 4.5 | 1.750 |  |
| 50.2 | 43 | 3.6 | 1.434 |  |
| 50.3 | 41.7 | 4.3 | 1.690 |  |
| 50.6 | 44.6 | 3.0 | 1.220 |  |
| 50.8 | 48.4 | 1.2 | 0.509 |  |
| 50.8 | 48 | 1.4 | 0.591 |  |
| 50.8 | 46 | 2.4 | 0.993 |  |
| 51.0 | 39 | 6.0 | 2.307 |  |
| 52.3 | 47 | 2.65 | 1.124 |  |
| 53.4 | 49.4 | 2.0 | 0.878 |  |
| 53.5 | 49.5 | 2.0 | 0.880 |  |
| 54.0 | 51 | 1.5 | 0.673 |  |
| 54.0 | 50.7 | 1.65 | 0.738 |  |
| 54.3 | 49.3 | 2.5 | 1.107 |  |
| 54.5 | 47.5 | 3.5 | 1.525 |  |
| 57.0 | 52 | 2.5 | 1.164 |  |
| 58.0 | 54 | 2.0 | 0.957 |  |
| 59.0 | 51.4 | 3.8 | 1.792 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | | | 每米重量 (kg/m) | 規格 |
| 外徑 | 內徑 | 厚度 |
| 60.3 | 53.3 | 3.5 | 1.699 |  |
| 60.5 | 57.5 | 1.5 | 0.756 |  |
| 60.5 | 56.5 | 2.0 | 1.000 |  |
| 61.2 | 52.7 | 4.25 | 2.068 |  |
| 62.0 | 56 | 3.0 | 1.512 |  |
| 63.5 | 59.5 | 2.0 | 1.051 |  |
| 65.0 | 61.6 | 1.7 | 0.920 |  |
| 67.0 | 64 | 1.5 | 0.840 |  |